Atitt info scr 信息安全 lan 局域网嗅探

192.168.0.23192.168.0.23

目录

[1.1. Scan all ip get arp info get mac list 1](#_Toc13564)

[2. 嗅探 获取敏感信息 1](#_Toc32161)

[2.1. Ip 与mac地址 1](#_Toc4198)

[2.2. 账号窃取 1](#_Toc31784)

[3. 嗅探方法 2](#_Toc19998)

[3.1. 嗅探mac地址ARP -a 2](#_Toc21563)

[4. Ref 2](#_Toc23255)

## Scan all ip get arp info get mac list

D:\user\ati\OneDrive\桌面\scan ip mac.bat

for /L %i IN (1,1,254) DO ping -w 2 -n 1 192.168.0.%i

# -w timeout

#/L参数是以增量形式从开始到结束的一个数字序列的迭代数值范围。

# 嗅探 获取敏感信息

## Ip 与mac地址

# 嗅探方法

## 嗅探mac地址ARP -a

接口: 192.168.0.23 --- 0x11

Internet 地址 物理地址 类型

192.168.0.1 00-1a-9a-de-ad-05 动态

192.168.0.12 86-3d-ca-4d-27-b8 动态

192.168.0.20 00-27-15-b6-b0-38 动态

192.168.0.25 5a-97-77-7f-82-6f 动态

192.168.0.26 ae-d2-76-0e-dd-f5 动态

192.168.0.29 e2-4a-0b-d8-d5-19 动态

192.168.0.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb 静态

224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc 静态

239.11.20.1 01-00-5e-0b-14-01 静态

239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa 静态

接口: 172.27.32.1 --- 0x2a

Internet 地址 物理地址 类型

172.27.47.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态

224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 静态

224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb 静态

224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc 静态

239.11.20.1 01-00-5e-0b-14-01 静态

239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa 静态

# Ref

局域网嗅探截取登陆密码 - 知乎